Led infrrarrojo:

Voltaje: 1.5v

Amperaje: 20 mA

Resistencia: 175 ohms -> 180 ohm

Resistencia utilizada: 120 ohms

Amperaje en uso: 29 mA aprox.




Ilustración .lectura del sensor con disco pequeño








Ilustración .lectura del sensor con disco grande











Cambiando de 45 a 33 revoluciones:

